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  > PRESSEINFORMATION
           Gebläse-Ionisierer


NEUE TRAGBARE GEBLÄSE-IONISIERER VON SMC: KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK
Egelsbach, 04. Januar 2016  

Bei der Fertigung und Bearbeitung von Folien, Autoreifen, Leiterplatten oder PET-Flaschen kann die elektrostatische Aufladung erhebliche Probleme bereiten. Mit den Modellen IZF21 und IZF31 stellt die SMC Pneumatik GmbH in Egelsbach zwei neue, tragbare Ionisierer in Gebläseausführung vor, die statische Elektrizität in weniger als einer Sekunde abbauen können und sich dank ihrer schlanken Bauweise perfekt für beengte Platzverhältnisse eignen.  Beide Geräte zeichnen sich durch eine großflächige Wirkung, eine automatische Regulierung des Ionengleichgewichts sowie verschiedene Ausstattungsoptionen aus, die dem Schutz und der Langlebigkeit der Geräte dienen. Beide Ionisierer sind leicht zu installieren und sehr flexibel in allen Bereichen ohne Druckluftversorgung und in beengten Einbausituationen einsetzbar.


Die beiden Ionisierer IZF21 und IZF31 von SMC unterscheiden sich in erster Linie in ihrer Leistung: Das kleinere Modell (IZF21) erreicht Durchflussmengen von bis zu 1.800 l/min und kann elektrostatische Aufladung in nur einer Sekunde abbauen. Das größere Modell (IZF31) erzeugt einen Luftstrom von bis zu 4.400 l/min. Hiermit sind Abbauzeiten von 0,5 Sekunden erreichbar. Mit einer Bautiefe von nur 40 mm, einer 10-stufigen Durchflussregelung, sowie einem optional wählbaren Lüftungsgitter mit fein justierbaren Lamellen zur Luftstromverteilung sind die beiden neuen Ionisierer in Gebläseausführung hochflexibel einsetzbar.

Clevere Ideen für lange Lebensdauer
Beide Modelle enthalten einen Sensor, der das Ionengleichgewicht permanent überwacht und automatisch bei ±5 V konstant hält. Bei einem erforderlichen Austausch der Elektronadeln lässt sich das komplette Kassettengehäuse mit wenigen Handgriffen schnell und ohne Werkzeug herausnehmen und ersetzen. Für den Motor gibt SMC eine Laufleistung von rund 70.000 Betriebsstunden an. Das entspricht einem Dauereinsatz von acht Jahren. Dabei ist die Leistung nicht von der Luftfeuchte abhängig. 

Optionale Ausstattung für mehr Sicherheit
In stärker belasteten Umgebungen können Staub- oder Fremdkörper in den Motor eindringen oder sich in den Elektronadeln ablagern. Um das Risiko von Beschädigungen oder Kurzschlüssen zu senken, können Anwender die IZF21- und IZF31-Ionisierer mit zusätzlichen Filtern ausstatten. Darüber hinaus ist eine komplette Reinigungseinheit optional erhältlich, die die Elektronadeln automatisch reinigt. Beide Ausstattungsoptionen dienen der Langlebigkeit und halten die Leistung der Geräte auf konstantem Niveau. Treten im Betrieb dennoch Probleme auf, werden über insgesamt 4 LED-Anzeigen bis zu 7 Fehler und Alarmsituationen angezeigt.

Im Handumdrehen hochflexibel einsetzbar 
Michael Losert, Sales Engineering SMC: "Überall, wo niedrige Taktzeiten den schnellen Abbau elektrostatischer Aufladung verlangen, oder beengte Platzverhältnisse vorherrschen, sind unsere beiden neuen IZF21- und IZF31-Modelle für viele Anwender attraktiv: Im Handumdrehen sind sie auch in beengten Verhältnissen einsatzbereit, sind kinderleicht zu bedienen und ihr Wirkungsbereich ist über die verstellbare Luftführung sehr gezielt einstellbar. Das macht sie sehr flexibel. Dazu sind sie leistungsstark und runden unsere IZF-Baureihe mit den beiden kleineren Modellen IZF10 und IZF10-L nach Oben ab."


Unternehmensprofil SMC

Die SMC Pneumatik GmbH ist führender Hersteller für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und Partner für individuelle Kundenlösungen. Das Unternehmen gehört zur SMC Corporation mit weltweit rund 17.400 Mitarbeitern. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert, verfügt die Gesellschaft über Tochterunternehmen in 82 Ländern mit 400 Verkaufszentren weltweit. Die SMC Corporation erzielte im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Euro. Jährlich investiert die Unternehmensgesellschaft mehr als 127 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. 

Die SMC Pneumatik GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit mehr als 37 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute 659 Mitarbeiter. Mit bundesweit zwölf Verkaufsbüros und über 350 kompetenten, erfahrenen Außendienstmitarbeitern bietet SMC seinen Kunden eines der größten Betreuungsteams Deutschlands. SMC hat sich weitreichende technische Erfahrung und eine hervorragende Reputation in allen Industriebranchen, unter anderem Automobil, Lebensmittel, Energie, Elektronik inklusive Photovoltaik, Verpackung und Life Science erarbeitet. Bei der Qualität und dem Umweltschutz setzt SMC höchste Standards. Das SMC Produktangebot umfasst die Luftaufbereitung, Ventile und Drosseln, Antriebe (pneumatisch und elektrisch), Verschraubungen und Schläuche sowie Vakuum- und Instrumentierungskomponenten. 
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> Bildunterschrift:
Neue tragbare Ionisierer-Modelle in Gebläseausführung können statische Elektrizität in weniger als einer Sekunde abbauen.
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