# Windows ベースのコンピュータに接続する

| すべて表示

接続する前に、接続先のコンピュータのリモート デスクトップ設定をオンにする必要があります。以下の手順では、Mac コンピュータから Windows ベースのコンピュータに接続する方法を説明します。

| ## ステップ 1: Windows ベースのコンピュータのリモート接続を許可する

接続先の Windows ベースのコンピュータが Windows Vista を実行しているか Windows XP を実行しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

##### Windows Vista を実行しているコンピュータのリモート接続を許可する

重要

リモート デスクトップの設定を変更するには、Windows ベースのコンピュータの管理者権限が必要です。

1. Windows ベースのコンピュータで、 [スタート] ボタン () をクリックし、 [コントロール パネル] をクリックします。

   クラシック表示の場合は、ナビゲーション ウインドウの [コントロール パネル ホーム] をクリックします。

2. [システムとメンテナンス] をクリックし、 [システム] をクリックします。

3. ナビゲーション ウインドウで [リモートの設定] をクリックし、 [リモート デスクトップ] で必要なオプションをクリックします。

   管理者のパスワードを求めるメッセージが表示されたらパスワードを入力し、その後の確認メッセージに従って、もう一度パスワードを入力します。

   メモ ネットワーク レベル認証によって、Mac からリモート接続を開始する際に Windows のログイン情報の入力が必要になるため、セキュリティが向上します。ネットワーク レベル認証の詳細については、Windows Vista のヘルプを参照してください。

4. [ユーザーの選択] をクリックします。

5. 必要に応じて、次の操作を行います。

   目的 | 操作
   --- | ---
   アクセス許可を確認する | 自分のユーザー アカウントがボックスの一覧に表示されていることを確認します。コンピュータの管理者のアカウントは自動的に一覧に表示されます。
   他のユーザー アカウントを追加する | [追加] をクリックし、ボックス内に、追加するユーザー アカウント名を入力します。

##### Windows XP を実行しているコンピュータのリモート接続を許可する

重要

リモート デスクトップの設定を変更するには、Windows ベースのコンピュータの管理者権限が必要です。

1. Windows ベースのコンピュータで、 [スタート] ボタンをクリックし、 [コントロール パネル] をクリックします。

   クラシック表示の場合は、ナビゲーション ウインドウの [カテゴリの表示に切り替える] をクリックします。

2. [パフォーマンスとメンテナンス] をクリックし、 [システム] をクリックします。

3. [リモート] タブで、 [このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する] チェック ボックスをオンにします。

4. [リモート ユーザーの選択] をクリックします。

5. 必要に応じて、次の操作を行います。

   目的 | 操作
   --- | ---
   アクセス許可を確認する | 自分のユーザー アカウントがボックスの一覧に表示されていることを確認します。コンピュータの管理者のアカウントは自動的に一覧に表示されます。
   他のユーザー アカウントを追加する | [追加] をクリックし、ボックス内に、追加するユーザー アカウント名を入力します。

| ## ステップ 2: Windows ベースのコンピュータ名を探す

Remote Desktop Connection で Windows ベースのコンピュータに接続するには、接続先のコンピュータの名前を入力する必要があります。接続先の Windows ベースのコンピュータが Windows Vista を実行しているか Windows XP を実行しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

##### Windows Vista でコンピュータ名を探す

1. Windows ベースのコンピュータで、 [スタート] ボタン () をクリックし、 [コントロール パネル] をクリックします。

   クラシック表示の場合は、ナビゲーション ウインドウの [コントロール パネル ホーム] をクリックします。

2. [システムとメンテナンス] をクリックし、 [システム] をクリックします。

3. [コンピュータ名、ドメインおよびワークグループの設定] に表示されているコンピュータ名を控えておきます。Windows ベースのコンピュータがドメインのメンバの場合はフル コンピュータ名を控えておきます。

   この名前は、Mac で Remote Desktop Connection を起動したときに入力します。

##### Windows XP でコンピュータ名を探す

1. Windows ベースのコンピュータで、 [スタート] ボタンをクリックし、 [マイ コンピュータ] を右クリックして [プロパティ] をクリックします。

2. [コンピュータ名] タブに表示されているフル コンピュータ名を控えておきます。

   この名前は、Mac で Remote Desktop Connection を起動したときに入力します。

| ## ステップ 3: 新しい接続を開く

1 台の Windows ベースのコンピュータに接続することも、同時に複数の Windows ベースのコンピュータに接続することも可能です。

重要

Windows ベースのコンピュータは、電源がオンで、ネットワーク接続が確立された状態である必要があります。スリープ状態、休止状態、スタンバイ状態のコンピュータに接続することはできません。したがって、Windows ベースのコンピュータのスリープ、休止、およびスタンバイの設定は必ず [なし] に設定してください。スリープ、休止、およびスタンバイの設定の変更方法については、Windows のヘルプを参照してください。接続先のコンピュータで実行している Windows が、リモート接続をサポートするバージョンであることも確認してください。バージョンの一覧については、「Windows バージョンの互換性」を参照してください。

1. Macintosh コンピュータで、Remote Desktop Connection を起動します。

2. [コンピュータ] ボックスに接続先の Windows ベースのコンピュータの名前を入力し、 [接続] をクリックします。

3. 必要に応じて、Windows ベースのコンピュータのユーザー名、パスワード、およびドメインを入力します。

### 関連項目

Windows ベースのコンピュータに接続できない

接続ファイルを作成および変更する

複数のコンピュータに接続する

サーバーのコンソール セッションに接続する

接続を終了する