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Ein Klick – Viele Vorteile 

OPTILASH-CLICK – neuer RUD Zurrpunkt vereinfacht Beschichtung im Fahrzeugbau
OPTILASH-CLICK mit gefedertem Bolzen ermöglicht einfaches Lackieren und Verzinken von Fahrzeugrahmen – keine Wasserstoffversprödung am Zurrpunkt

Oft sind es die kleinen Kniffe, die einen großen Vorteil bringen: Ein Beispiel ist der OPTILASH-CLICK aus der schwäbischen Ideenschmiede RUD, der seine Stärke in der Automotive-Branche voll ausspielen kann. Denn durch seinen intelligenten Mechanismus wird es möglich, den Zurrpunkt erst am Ende der Prozesskette zu montieren, also auch nach der Endbeschichtung. Wasserstoffversprödungen lassen sich so einfach vermeiden.
„Die Beschichtungsprozesse im Fahrzeugbau werden immer aufwändiger und die Zurrpunkte waren darin immer ein störendes Element. Jetzt braucht man beim Feuerverzinken keine Angst mehr vor der Wasserstoffversprödung am Zurrpunkt haben. Man kann den Rahmen komplett fertig beschichten und montiert den Zurrpunkt eben nachträglich. Einfacher geht’s nicht“, erklärt Alexander Hoffmann, Business Development Manager im Bereich Anschlag- und Zurrmittel bei RUD.
Gefederter Bolzen öffnet neue Möglichkeiten
Der Clue am OPTILASH-CLICK ist sein gefederter Bolzen, der sich zurückschieben lässt, um den Zurrpunkt in die Bohrungs- oder Führungskulisse im Fahrzeugrahmen einzufügen. Für den nötigen Halt – sorgt der Einklickmechanismus – der Zurrpunkt sitzt dann fest im Rahmen. Der clevere Mechanismus erlaubt so die nachträgliche Montage nach dem Lackieren oder Verzinken des Fahrzeugrahmens – ganz komfortabel, von außen und werkzeuglos. So wird der Zurrpunkt vor schädigenden chemischen und thermischen Einflüssen  während des Verzinkens des Fahrzeugrahmens effektiv geschützt.
Eine Vielzahl an Vorteilen 
So einfach wie der OPTILASH-CLICK durch seine flexible Federung eingesetzt werden kann, so einfach lässt er sich auch auswechseln. Eine patentierte Verschleißmarkierung  zeigt auf einen Blick, wann ein Austausch nötig wird. Einbußen in puncto Belastbarkeit gibt es durch den neuen Mechanismus nicht: Mit einer LC von 10 000 daN ist der OPTILASH-CLICK auch großen Lasten gewachsen. Damit steht der innovative Zurrpunkt seinem stabilen Bruder, dem OPTILASH-FIX, der mit festem Bolzen in die Bohrungs- oder Führungskulisse fixiert ist, in nichts nach. Weiterer Vorteil: Der OPTILASH-CLICK hat eine spezielle gekröpfte Form, die flache Zurrwinkel ermöglicht. „Durch sein spezielles Design ist der Zurrpunkt auch bei aufstehender, überbreiter Ladung nutzbar. Allseitige Belastbarkeit ist aufgrund seiner optimalen Führungs- und Abstützfläche gesichert“, erläutert Alexander Hoffmann. „Hinzu kommt, dass weniger Zurrlaschen pro Fahrzeug erforderlich sind, da der OPTILASH-CLICK in vorhandenen Aufnahmen flexibel positioniert werden kann. Seine verzinkte Oberfläche schützt ihn vor Korrosion. Er verfügt über eine zweifach, geprüfte Sicherheit. Unsere Ingenieure bei RUD haben an alle Punkte gedacht: Komfort, Stärke, Sicherheit und Schutz.“

Das Unternehmen 

Die RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, 1875 von Carl Rieger und Friedrich Dietz im schwäbischen Aalen gegründet, erzielt mit über 1700 Mitarbeitern in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 200 Millionen Euro. An Standorten u.a. in Deutschland, Australien, Brasilien, China, Indien, Rumänien und den USA produziert das Familienunternehmen neben Anschlag- und Zurrtechnologie und Gleitschutzketten auch Hebezeugketten- und Fördersysteme. Mit der Marke Erlau stellt das deutsche Traditionsunternehmen außerdem Reifenschutzketten und Objekteinrichtungen für den Innen- und Außenbereich her.


Ansprechpartnerin für die Medien:
Martina Hantscher
[bookmark: _GoBack]Marketing & PR Manager
Sling- And Lashing Systems/ Anschlag- und Zurrmittel

Tel. +49 7361 504-1314
Mobil +49 1511 7567485
Fax +49 7361 504-1288
martina.hantscher@rud.com


Leserkontakt:
RUD Ketten . Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
73428 Aalen / Germany

Tel. +49 7361/504-0
rudketten@rud.com
www.rud.com 

Über ein Belegexemplar freut sich unsere Presseabteilung / Our Press Department welcomes a copy of your article
image1.jpeg
BRUD




image2.jpeg




